
2026河北省食品药品包装设计行业职业技能竞赛
合规理论知识考核题库（400题）
依据标准：《包装设计师国家职业技能标准（2021年版）》三级/助理包装设计师
题库构成：单选题300道、判断题100道
适用场景：2026河北省食品药品包装设计行业职业技能竞赛合规理论知识考核
考核说明：本题库紧扣三级包装设计师核心知识要求，涵盖职业道德、包装基础理论、销售包装设计、储运包装设计、包装工艺、包装材料、印刷工艺、法律法规、质量检测、设计实操等全维度考点，适配竞赛合规理论知识考核标准。
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第一部分 单项选择题（共300题）
[bookmark: heading_1]一、职业道德与职业基础（1-30题）
1. 根据《包装设计师国家职业技能标准（2021年版）》，三级包装设计师的规范职业守则不包括（ ）
A. 遵纪守法，严格自律 B. 爱岗敬业，诚信待人 C. 投机创新，功利至上 D. 团结协作，创新求实
参考答案：C
2. 包装设计师职业的基本文化程度要求为（ ）
A. 初中及以上 B. 高中毕业或同等学历 C. 大专及以上 D. 本科及以上
参考答案：B
3. 三级助理包装设计师晋级培训的标准学时数不少于（ ）
A. 120学时 B. 160学时 C. 200学时 D. 240学时
参考答案：C
4. 包装设计师理论知识考试合格的标准为总分不低于（ ）
A. 50分 B. 60分 C. 70分 D. 80分
参考答案：B
5. 包装设计师职业考评中，理论知识考试考评人员与考生配比为（ ）
A. 1:10 B. 1:20 C. 1:30 D. 1:50
参考答案：B
6. 标准规定，三级包装设计师理论知识考试时长范围为（ ）
A. 60-90分钟 B. 90-120分钟 C. 120-150分钟 D. 150-180分钟
参考答案：B
7. 从事食品药品包装设计工作，首要遵守的核心职业准则是（ ）
A. 追求设计美感 B. 保障产品安全合规 C. 控制设计成本 D. 提升包装颜值
参考答案：B
8. 包装设计师在工作中获取的客户产品配方、包装方案等涉密信息，应遵守（ ）原则
A. 公开共享 B. 保密自律 C. 按需传播 D. 选择性公开
参考答案：B
9. 三级包装设计师申报条件中，取得包装设计员四级证书后，连续从事本职业工作满（ ）可申报
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 5年
参考答案：C
10. 取得本专业大专学历，连续从事包装设计相关工作满（ ）可申报三级包装设计师
A. 1年 B. 2年 C. 3年 D. 4年
参考答案：B
11. 包装设计师职业能力特征不包括（ ）
A. 良好色觉 B. 精准空间感 C. 无逻辑判断能力 D. 沟通表达能力
参考答案：C
12. 包装设计工作的常规职业环境为（ ）
A. 户外露天 B. 室内常温 C. 高温车间 D. 低温库房
参考答案：B
13. 三级包装设计师培训教师最低资质要求为（ ）
A. 初级职业资格 B. 中级以上专业技术职务 C. 高级技师资格 D. 无资质要求
参考答案：B
14. 包装设计职业活动中，处理团队协作分歧的正确方式是（ ）
A. 固执己见 B. 协作沟通、求实创新 C. 消极敷衍 D. 推诿责任
参考答案：B
15. 食品药品包装设计最核心的合规底线是（ ）
A. 美观新颖 B. 材质安全、符合国标 C. 价格低廉 D. 工艺简单
参考答案：B
16. 包装设计师职业等级从低到高分为（ ）四个等级
A. 四级、三级、二级、一级 B. 一级、二级、三级、四级 C. 五级、四级、三级、二级 D. 三级、四级、二级、一级
参考答案：A
17. 三级包装设计师对应的职业称谓是（ ）
A. 高级包装设计师 B. 包装设计师 C. 助理包装设计师 D. 包装设计员
参考答案：C
18. 包装设计考评中，专业能力考核合格的标准为（ ）
A. 60分及以上 B. 70分及以上 C. 80分及以上 D. 90分及以上
参考答案：A
19. 包装设计师在设计工作中，不得出现的行为是（ ）
A. 借鉴合规设计案例 B. 抄袭盗用他人设计成果 C. 优化设计方案 D. 遵守行业标准
参考答案：B
20. 针对药品包装设计，设计师首要考量的因素是（ ）
A. 视觉效果 B. 药品储存稳定性与安全性 C. 包装成本 D. 印刷难度
参考答案：B
21. 三级包装设计师需掌握的基础职业能力不包括（ ）
A. 设计资料整理 B. 基础市场调研 C. 高端项目统筹 D. 设计方案初步输出
参考答案：C
22. 包装设计职业培训的理论授课场地要求为（ ）
A. 标准教室 B. 户外场地 C. 生产车间 D. 仓储场地
参考答案：A
23. 连续从事包装设计相关工作满（ ）可直接申报三级包装设计师
A. 5年 B. 8年 C. 10年 D. 12年
参考答案：B
24. 包装设计工作中，践行“创新求实”职业守则的核心是（ ）
A. 盲目跟风设计 B. 结合实际需求创新，杜绝虚假设计 C. 只追求创意不重落地 D. 照搬现成方案
参考答案：B
25. 食品包装设计必须严格规避的问题是（ ）
A. 色彩简洁 B. 材质污染食品 C. 信息清晰 D. 结构稳固
参考答案：B
26. 包装设计师考评综合评审环节，评审委员人数不少于（ ）
A. 3人 B. 5人 C. 7人 D. 9人
参考答案：B
27. 三级包装设计师无需独立完成的工作是（ ）
A. 基础包装设计定位 B. 简单包装效果图绘制 C. 高级包装项目整体统筹 D. 常规包装工艺选择
参考答案：C
28. 职业活动中，包装设计师对待客户需求的正确态度是（ ）
A. 敷衍应对 B. 精准记录、合规优化、积极响应 C. 随意修改需求 D. 忽视客户合理诉求
参考答案：B
29. 包装设计职业的核心服务领域是（ ）
A. 商品生产与流通领域 B. 纯艺术创作领域 C. 建筑设计领域 D. 服装设计领域
参考答案：A
30. 三级包装设计师需掌握的职业道德核心是（ ）
A. 重利益轻合规 B. 合规从业、爱岗敬业、创新协作 C. 自由随性从业 D. 只重效率不重质量
参考答案：B
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二、包装基础理论知识（31-80题）
31. 包装的核心基本功能不包括（ ）
A. 保护商品 B. 方便流通与使用 C. 美化增值 D. 改变商品本质属性
参考答案：D
32. 按包装功能分类，包装可分为销售包装和（ ）
A. 纸包装 B. 储运包装 C. 塑料包装 D. 食品包装
参考答案：B
33. 销售包装的主要作用是（ ）
A. 长途运输防护 B. 提升商品陈列效果、促进销售 C. 批量仓储堆放 D. 简化运输流程
参考答案：B
34. 储运包装的核心设计目标是（ ）
A. 视觉美观 B. 保障商品流通、仓储、运输过程安全 C. 提升产品档次 D. 丰富包装图案
参考答案：B
35. 食品药品包装最优先考量的包装性能是（ ）
A. 装饰性 B. 安全性与阻隔性 C. 柔韧性 D. 透光性
参考答案：B
36. 包装件流通环境的核心影响因素不包括（ ）
A. 振动冲击 B. 温湿度变化 C. 光照氧化 D. 产品品牌价值
参考答案：D
37. 三级包装设计师需掌握的包装流通环境分析内容不包括（ ）
A. 环境参数采集 B. 流通风险识别 C. 极端环境无差别忽略 D. 破损因素分析
参考答案：C
38. 缓冲包装设计的核心目的是抵御流通中的（ ）危害
A. 光照 B. 振动、冲击、挤压 C. 干燥 D. 通风
参考答案：B
39. 商品包装的标准化核心意义是（ ）
A. 统一规格、提升流通效率、保障合规 B. 限制设计创意 C. 增加设计成本 D. 统一包装图案
参考答案：A
40. 包装设计中“人机工程学”的应用核心是（ ）
A. 包装造型美观 B. 方便消费者抓取、开启、使用 C. 降低生产成本 D. 适配印刷设备
参考答案：B
41. 包装色彩设计的核心原则不包括（ ）
A. 贴合产品属性 B. 符合行业规范 C. 盲目堆砌色彩 D. 适配消费群体审美
参考答案：C
42. 药品包装色彩设计需重点遵循（ ）
A. 鲜艳夺目优先 B. 素雅规范、区分品类、符合药监规范 C. 深色为主 D. 多色混搭
参考答案：B
43. 包装文字设计的核心要求是（ ）
A. 字体花哨 B. 信息清晰、规范易读、合规准确 C. 字号统一最大 D. 样式独特优先
参考答案：B
44. 食品包装必须标注的核心信息不包括（ ）
A. 产品名称、配料表 B. 生产日期、保质期 C. 随意艺术文案 D. 生产厂家、执行标准
参考答案：C
45. 包装图形设计的核心作用是（ ）
A. 传递产品信息、强化品牌识别 B. 单纯装饰画面 C. 增加设计复杂度 D. 提升印刷难度
参考答案：A
46. 包装版式设计的核心原则是（ ）
A. 杂乱无序 B. 主次分明、整洁规范、视觉舒适 C. 元素越多越好 D. 留白越少越好
参考答案：B
47. 产品物理特性对包装设计的影响不包括（ ）
A. 重量影响结构强度 B. 形态影响包装造型 C. 颜色影响产品功效 D. 脆性影响防护设计
参考答案：C
48. 生化类食品药品包装需重点考量的特性是（ ）
A. 透光性 B. 防潮、避光、抑菌、阻隔性 C. 柔韧性 D. 延展性
参考答案：B
49. 包装设计定位的核心依据是（ ）
A. 个人审美 B. 客户需求、市场趋势、产品特性、消费群体 C. 随机创意 D. 流行款式
参考答案：B
50. 消费心理学在包装设计中的核心应用是（ ）
A. 迎合消费认知、提升产品认可度 B. 刻意夸张宣传 C. 误导消费者 D. 追求小众审美
参考答案：A
51. 市场营销视角下，包装的核心营销价值是（ ）
A. 提升产品溢价、强化品牌辨识度、促进终端销售 B. 增加产品成本 C. 延长生产周期 D. 简化产品功能
参考答案：A
52. 包装工业的主流发展趋势不包括（ ）
A. 绿色环保 B. 智能轻量化 C. 安全合规化 D. 高污染、高耗材化
参考答案：D
53. 绿色包装设计的核心内涵是（ ）
A. 全部使用绿色材质 B. 减量化、可回收、可降解、低污染 C. 单一材质包装 D. 简易无装饰包装
参考答案：B
54. 轻量化包装设计的主要优势是（ ）
A. 降低流通成本、减少资源消耗 B. 降低包装强度 C. 简化防护功能 D. 弱化视觉效果
参考答案：A
55. 包装结构设计的核心要求是（ ）
A. 造型独特优先 B. 尺寸精准、结构稳固、适配产品、便于成型 C. 结构越复杂越好 D. 无固定尺寸要求
参考答案：B
56. 纸盒包装结构设计中，最基础的成型方式是（ ）
A. 折叠成型 B. 焊接成型 C. 注塑成型 D. 粘合固化成型
参考答案：A
57. 包装尺寸设计的首要依据是（ ）
A. 个人喜好 B. 产品外形尺寸、装载量、流通标准 C. 印刷设备尺寸 D. 仓库大小
参考答案：B
58. 包装抗压性能主要适配的流通场景是（ ）
A. 仓储堆叠 B. 户外暴晒 C. 雨水浸泡 D. 强光照射
参考答案：A
59. 包装防潮性能主要针对的产品风险是（ ）
A. 产品氧化变质、受潮失效 B. 产品褪色 C. 产品变形 D. 产品磨损
参考答案：A
60. 避光包装设计主要适用于（ ）类食品药品
A. 光敏感易变质 B. 耐光照稳定 C. 常温储存无要求 D. 一次性速食
参考答案：A
61. 包装创意设计的核心前提是（ ）
A. 合规落地、贴合需求 B. 无限创意、无视规范 C. 照搬网红设计 D. 追求极致复杂
参考答案：A
62. 包装设计文案写作的核心要求是（ ）
A. 夸大宣传 B. 真实准确、简洁规范、合规易懂 C. 辞藻华丽优先 D. 内容越多越好
参考答案：B
63. 企业VI设计在包装中的应用核心是（ ）
A. 统一品牌视觉形象、强化品牌辨识度 B. 随意修改品牌元素 C. 增加包装装饰内容 D. 提升印刷难度
参考答案：A
64. 售点包装设计的核心目标是（ ）
A. 适配终端陈列、吸引消费者关注 B. 方便长途运输 C. 简化仓储流程 D. 降低生产速度
参考答案：A
65. 包装效果图绘制的核心作用是（ ）
A. 直观呈现设计方案、辅助方案审核落地 B. 单纯艺术创作 C. 增加设计工作量 D. 模糊设计细节
参考答案：A
66. 手绘包装效果图的核心要求是（ ）
A. 细节精准、形态贴合设计方案 B. 随意涂鸦即可 C. 只重色彩不重结构 D. 简化所有细节
参考答案：A
67. 计算机辅助包装设计的核心优势是（ ）
A. 精度高、修改便捷、适配落地生产 B. 操作繁琐 C. 无法精准制图 D. 效率低下
参考答案：A
68. 包装模型制作的核心目的是（ ）
A. 验证结构合理性、实操适配性 B. 单纯展示美观 C. 浪费设计材料 D. 拖延设计周期
参考答案：A
69. 食品药品包装模型测试的重点是（ ）
A. 外观美观度 B. 密封性、安全性、结构稳定性 C. 色彩饱和度 D. 图案清晰度
参考答案：B
70. 包装成本初步估算的核心依据不包括（ ）
A. 材质单价 B. 工艺复杂度 C. 设计创意数量 D. 生产批量
参考答案：C
71. 技术经济分析在包装设计中的作用是（ ）
A. 平衡设计效果、产品质量与生产成本 B. 只追求低成本 C. 只追求高规格工艺 D. 无视经济效益
参考答案：A
72. 出口包装设计需重点遵循（ ）
A. 国内通用标准即可 B. 出口目标国包装法规与标准 C. 无特殊要求 D. 随意设计
参考答案：B
73. 出口食品药品包装必须具备的特性是（ ）
A. 符合国际环保与安全标准 B. 高装饰性 C. 高透光性 D. 高柔韧性
参考答案：A
74. 包装破损溯源分析的核心是（ ）
A. 识别流通、设计、工艺中的风险点 B. 单纯归咎运输问题 C. 忽视设计缺陷 D. 简化问题分析
参考答案：A
75. 包装质量评价的核心维度不包括（ ）
A. 安全合规性 B. 结构实用性 C. 流通适配性 D. 个人主观喜好
参考答案：D
76. 包装试验方案设计的核心依据是（ ）
A. 产品特性、流通环境、行业标准 B. 随机设定 C. 试验设备数量 D. 试验时长
参考答案：A
77. 包装检测数据的核心价值是（ ）
A. 验证设计合理性、优化包装方案 B. 仅作为存档资料 C. 无实际参考意义 D. 应付检查
参考答案：A
78. 包装工艺优化的核心方向是（ ）
A. 提质、降本、增效、合规 B. 增加工艺步骤 C. 提升操作难度 D. 提高耗材用量
参考答案：A
79. 包装关键工序管控的核心目的是（ ）
A. 规避质量缺陷、保障批量生产一致性 B. 增加管控成本 C. 降低生产效率 D. 简化生产流程
参考答案：A
80. 包装质量问题整改的核心原则是（ ）
A. 溯源整改、闭环优化、预防复发 B. 敷衍整改 C. 忽视小问题 D. 只整改表面问题
参考答案：A
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三、包装材料与容器知识（81-130题）
81. 食品药品包装最常用的基础纸质材料是（ ）
A. 普通废纸 B. 食品级白卡、牛皮纸、铜版纸 C. 工业包装废纸 D. 再生粗纸
参考答案：B
82. 纸包装材料的核心优势不包括（ ）
A. 环保可回收 B. 成型便捷 C. 成本低廉 D. 耐水耐腐蚀性极强
参考答案：D
83. 药品纸盒包装首选的纸张特性是（ ）
A. 无荧光剂、食品药品级安全、挺度达标 B. 颜色洁白即可 C. 厚度越厚越好 D. 纹理丰富优先
参考答案：A
84. 瓦楞纸箱主要用于（ ）包装场景
A. 终端销售精装 B. 储运批量防护 C. 高端礼品包装 D. 小型单品包装
参考答案：B
85. 瓦楞纸板中，缓冲性能最优的类型是（ ）
A. A瓦楞 B. B瓦楞 C. E瓦楞 D. F瓦楞
参考答案：A
86. 精细食品药品销售包装常用的瓦楞类型是（ ）
A. A瓦楞 B. E瓦楞 C. C瓦楞 D. D瓦楞
参考答案：B
87. 塑料包装材料用于食品药品包装的核心要求是（ ）
A. 工业通用塑料即可 B. 食品药品级、无毒无害、合规达标 C. 硬度越高越好 D. 透明度越高越好
参考答案：B
88. PET塑料材质最适合制作（ ）食品药品包装
A. 一次性高温蒸煮包装 B. 透明瓶装、常温食品药品包装 C. 低温冷冻专用包装 D. 高压灭菌包装
参考答案：B
89. PP塑料材质的核心优势是（ ）
A. 耐高温、适配蒸煮灭菌 B. 超透明 C. 超柔软 D. 可自然降解
参考答案：A
90. PE塑料常用于食品药品的（ ）包装
A. 硬质瓶装 B. 薄膜袋装、密封内衬 C. 高温灭菌容器 D. 高端精装外壳
参考答案：B
91. 食品药品包装严禁使用的塑料材质是（ ）
A. 食品级PP B. 回收再生非食品级塑料 C. 食品级PET D. 食品级PE
参考答案：B
92. 金属包装材料常用于（ ）食品药品包装
A. 长期储存、高密封性要求 B. 一次性简易包装 C. 短期速食包装 D. 低温临时包装
参考答案：A
93. 马口铁包装容器的核心优势是（ ）
A. 密封性强、避光防潮、耐用防腐 B. 重量轻便 C. 成本低廉 D. 易变形适配
参考答案：A
94. 铝箔包装最适配的产品是（ ）
A. 光敏感、需防潮密封的药品、保健品 B. 普通矿泉水 C. 散装零食 D. 常温米面
参考答案：A
95. 复合包装材料的核心特点是（ ）
A. 单一材质性能局限 B. 融合多材质优势，兼顾阻隔、密封、耐温等性能 C. 结构简单、工艺简易 D. 成本极低
参考答案：B
96. 食品药品软包装多采用复合材质的主要原因是（ ）
A. 提升综合防护性能、适配储存流通 B. 增加包装厚度 C. 提升印刷难度 D. 增加生产成本
参考答案：A
97. 缓冲包装常用辅助材料不包括（ ）
A. 珍珠棉 B. 泡沫塑料 C. 食品级干燥剂 D. 工业废棉
参考答案：D
98. 食品药品包装干燥剂的核心作用是（ ）
A. 吸收包装内水汽、防止产品受潮变质 B. 杀菌消毒 C. 提升产品香味 D. 阻隔光照
参考答案：A
99. 无菌包装材料的核心要求是（ ）
A. 无菌无毒、阻隔性强、适配灭菌工艺 B. 材质柔软即可 C. 透明度高 D. 价格低廉
参考答案：A
100. 可降解绿色包装材料的主流类型是（ ）
A. 不可再生塑料 B. 生物基降解材料、纸质环保材料 C. 工业复合废料 D. 重金属材质
参考答案：B
101. 包装容器成型的核心要求是（ ）
A. 尺寸精准、成型规整、无破损缺陷 B. 造型随意 C. 成型速度优先不重质量 D. 结构松散便于拆解
参考答案：A
102. 纸容器成型的主要工艺不包括（ ）
A. 折叠粘合 B. 模切压痕 C. 注塑成型 D. 钉合固定
参考答案：C
103. 塑料容器成型的常用工艺是（ ）
A. 模切成型 B. 吹塑、注塑、吸塑成型 C. 折叠成型 D. 焊接成型
参考答案：B
104. 金属包装容器的成型工艺核心是（ ）
A. 冲压、拉伸、封罐成型 B. 折叠成型 C. 吸塑成型 D. 粘合成型
参考答案：A
105. 包装材料性能测试不包括（ ）
A. 拉伸强度测试 B. 阻隔性能测试 C. 随意外观评判 D. 耐温耐压测试
参考答案：C
106. 食品包装材料迁移测试的核心目的是（ ）
A. 检测材质有害物质析出风险 B. 测试材料硬度 C. 测试材料颜值 D. 测试印刷适配性
参考答案：A
107. 药品包装材料必须通过的核心检测是（ ）
A. 食品药品安全合规检测 B. 外观美观度检测 C. 印刷清晰度检测 D. 尺寸精准度检测
参考答案：A
108. 包装材料耐候性测试主要适配（ ）流通场景
A. 复杂温湿度、户外流通场景 B. 室内恒温仓储 C. 短期陈列 D. 静态存放
参考答案：A
109. 软包装薄膜的核心性能指标是（ ）
A. 透气透湿率、拉伸强度、热封强度 B. 色彩饱和度 C. 图案清晰度 D. 厚度均匀度无关紧要
参考答案：A
110. 包装热封材料的关键要求是（ ）
A. 热封牢固、密封性好、无渗漏 B. 热封速度快即可 C. 耐高温无上限 D. 材质坚硬
参考答案：A
111. 防潮包装材料的核心指标是（ ）
A. 低透湿率 B. 高透光率 C. 高柔韧性 D. 高硬度
参考答案：A
112. 避光包装材料的核心作用是（ ）
A. 阻挡紫外线、防止产品光解变质 B. 提升包装颜值 C. 降低包装温度 D. 防止包装褪色
参考答案：A
113. 无菌药品包装容器的灭菌适配性要求是（ ）
A. 可耐受常规灭菌工艺、材质不降解析出 B. 仅外观整洁 C. 硬度达标 D. 透明度达标
参考答案：A
114. 冷冻食品包装材料需具备的核心特性是（ ）
A. 耐低温、不脆裂、阻隔性稳定 B. 耐高温 C. 高透光 D. 高弹性
参考答案：A
115. 高温蒸煮食品包装材料的关键性能是（ ）
A. 耐高温、耐蒸煮、材质稳定无毒 B. 低温耐冻 C. 柔软易折 D. 高透光
参考答案：A
116. 包装材料选型的首要原则是（ ）
A. 适配产品特性、合规安全、匹配工艺 B. 价格最低优先 C. 材质最贵优先 D. 款式最新优先
参考答案：A
117. 食品药品包装禁止选用的材料是（ ）
A. 合规食品级材料 B. 有毒有害、未达标工业材料 C. 可降解环保材料 D. 医用级包装材料
参考答案：B
118. 轻量化包装材料选型的核心是（ ）
A. 减重不减质、保障防护性能达标 B. 单纯减少材料用量降低质量 C. 选用劣质轻薄材料 D. 弱化包装防护功能
参考答案：A
119. 绿色环保包装材料选型优先考虑（ ）
A. 可回收、可降解、低污染、合规安全 B. 不可降解高污染材料 C. 一次性浪费型材料 D. 工业废料再生无检测材料
参考答案：A
120. 批量包装生产的材料选型需重点考量（ ）
A. 供货稳定性、工艺适配性、成本可控性 B. 材料小众独特性 C. 外观个性化 D. 稀缺性优先
参考答案：A
121. 硬质包装容器的核心优势是（ ）
A. 结构稳固、抗压防变形、防护性强 B. 重量轻便 C. 成本低廉 D. 便于折叠收纳
参考答案：A
122. 软质包装容器的核心优势是（ ）
A. 轻便省空间、适配柔性产品、运输成本低 B. 抗压性极强 C. 防冲击最优 D. 耐储存永久不变形
参考答案：A
123. 异形包装容器设计的核心前提是（ ）
A. 不影响产品安全、适配生产流通、合规达标 B. 造型独特无视落地 C. 追求小众造型 D. 牺牲实用性换颜值
参考答案：A
124. 标准化包装容器的核心价值是（ ）
A. 适配通用设备、提升流通效率、降低适配成本 B. 限制设计创意 C. 统一外观无差异 D. 增加生产工序
参考答案：A
125. 包装内衬材料的核心作用是（ ）
A. 固定产品、缓冲防护、隔离防潮 B. 单纯装饰包装内部 C. 增加包装重量 D. 填充空白空间即可
参考答案：A
126. 药品泡罩包装的核心材质是（ ）
A. 食品级PVC/PET+铝箔复合材质 B. 普通工业塑料 C. 普通纸张 D. 金属板材
参考答案：A
127. 泡罩包装的核心优势是（ ）
A. 单粒密封、防潮防尘、取用便捷、防伪性好 B. 成本极低 C. 工艺简单 D. 可随意拆解复用
参考答案：A
128. 液体药品包装容器的核心要求是（ ）
A. 密封性极强、防渗漏、材质耐药液腐蚀 B. 透光性高优先 C. 造型美观优先 D. 重量轻便优先
参考答案：A
129. 固体食品药品包装需重点规避的材料问题是（ ）
A. 粉尘脱落、材质析出、密封性不足 B. 色彩单一 C. 厚度均匀 D. 纹理简洁
参考答案：A
130. 包装材料迭代升级的核心方向是（ ）
A. 更安全、更环保、更轻量化、高性能 B. 高污染、高耗材、高成本 C. 低性能、低标准 D. 工艺繁琐化
参考答案：A
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四、包装工艺与印刷知识（131-180题）
131. 三级包装设计师需掌握的包装工艺设计流程第一步是（ ）
A. 工艺方案规划 B. 产品与需求分析 C. 设备选型 D. 工序制定
参考答案：B
132. 包装印前处理的核心工作不包括（ ）
A. 稿件校对、色彩校准 B. 版式规范、文件适配 C. 随意修改合规信息 D. 分辨率优化
参考答案：C
133. 食品药品包装印刷稿件的核心校对重点是（ ）
A. 装饰图案美观度 B. 合规文字、参数、标识精准无误 C. 色彩饱和度 D. 版式疏密
参考答案：B
134. 包装印刷色彩模式的行业通用标准是（ ）
A. RGB B. CMYK C. LAB D. HSB
参考答案：B
135. 食品药品包装严禁使用的印刷工艺是（ ）
A. 合规胶印 B. 含毒油墨印刷 C. 柔印 D. 数码印
参考答案：B
136. 食品药品包装首选的环保印刷工艺是（ ）
A. 溶剂型油墨印刷 B. 水性油墨柔印 C. 重金属油墨印刷 D. 挥发性有毒油墨印刷
参考答案：B
137. 胶印工艺最适配的包装产品是（ ）
A. 高端纸质销售包装、彩盒包装 B. 简易薄膜包装 C. 大型储运纸箱 D. 一次性塑料袋
参考答案：A
138. 柔印工艺的核心优势是（ ）
A. 环保低毒、适配软包装、批量稳定 B. 色彩精度极高无偏差 C. 工艺复杂小众 D. 成本极高
参考答案：A
139. 数码印刷最适配的包装场景是（ ）
A. 小批量、定制化、打样包装 B. 大批量标准化生产 C. 大型储运包装 D. 耐高温工业包装
参考答案：A
140. 凹印工艺常用于（ ）包装印刷
A. 高档软包装、薄膜食品药品包装 B. 简易纸箱 C. 手工纸盒 D. 临时包装
参考答案：A
141. 包装印后工艺不包括（ ）
A. 覆膜、烫金、UV上光 B. 模切、压痕、糊盒 C. 稿件设计初稿绘制 D. 裱纸、成型
参考答案：C
142. 食品药品包装覆膜工艺的核心作用是（ ）
A. 防潮防刮、保护印刷层、提升质感 B. 单纯增加包装厚度 C. 改变包装颜色 D. 提升印刷难度
参考答案：A
143. UV上光工艺的主要优势是（ ）
A. 环保无溶剂、提亮耐磨、防潮防尘 B. 工艺繁琐 C. 成本高昂 D. 易脱落变质
参考答案：A
144. 烫金工艺在包装中的主要作用是（ ）
A. 提升视觉档次、强化品牌标识、装饰点缀 B. 增加包装防护性能 C. 提升密封性 D. 增强防潮性
参考答案：A
145. 模切压痕工艺的核心目的是（ ）
A. 精准裁切包装外形、预留折叠纹路、保障成型规整 B. 装饰包装表面 C. 提升包装硬度 D. 改变包装材质
参考答案：A
146. 糊盒工艺的关键质量要求是（ ）
A. 粘合牢固、无开胶、无溢胶、规整对齐 B. 粘合速度快即可 C. 胶水用量越多越好 D. 随意粘合无需对齐
参考答案：A
147. 包装工艺组合设计的核心原则是（ ）
A. 适配产品需求、提质降本、合规安全、落地可行 B. 工艺越多越好 C. 工艺越复杂越好 D. 无视成本堆砌工艺
参考答案：A
148. 液体食品药品包装的核心工艺流程是（ ）
A. 材质预处理→印刷→成型→灭菌→灌装→密封→检测 B. 随意工序无固定流程 C. 先灌装后灭菌 D. 先密封后检测
参考答案：A
149. 颗粒物料食品包装的核心工艺是（ ）
A. 充填→称重→封口→包装成型→质检 B. 先封口后充填 C. 无称重直接包装 D. 随意充填成型
参考答案：A
150. 储运包装的核心工艺流程是（ ）
A. 板材加工→印刷→模切→成型→防护加固→质检 B. 简化工序无质检 C. 先成型后加工板材 D. 随意生产
参考答案：A
151. 贴体包装工艺主要适用于（ ）产品
A. 小型单品、需固定防护的食品药品配件 B. 大型整箱产品 C. 液体散装产品 D. 粉末状产品
参考答案：A
152. 泡罩包装工艺的核心工序是（ ）
A. 基材加热吸塑→成型→物料充填→热封→裁切质检 B. 直接热封无需成型 C. 先裁切后充填 D. 无固定工序
参考答案：A
153. 裹包工艺最适配的产品是（ ）
A. 块状、规整外形食品药品 B. 液体流动产品 C. 超细粉末产品 D. 超大件储运产品
参考答案：A
154. 灌装工艺的核心质量要求是（ ）
A. 定量精准、无溢出、无污染、密封严密 B. 灌装速度优先 C. 灌装量越多越好 D. 随意定量灌装
参考答案：A
155. 无菌灌装工艺的核心管控重点是（ ）
A. 环境无菌、设备无菌、物料无菌、全程防污染 B. 灌装效率优先 C. 无需管控环境 D. 简化灭菌工序
参考答案：A
156. 包装设备选型的核心依据是（ ）
A. 工艺需求、生产批量、产品特性、合规标准 B. 设备价格高低 C. 设备新旧程度 D. 设备外观
参考答案：A
157. 全自动包装设备适配的生产场景是（ ）
A. 大批量标准化量产 B. 小批量定制打样 C. 零散手工生产 D. 试验性生产
参考答案：A
158. 半自动包装设备的优势是（ ）
A. 适配中小批量、灵活可调、成本适中 B. 效率远超全自动设备 C. 无需人工操作 D. 适配所有工艺
参考答案：A
159. 包装工序操作规程的核心作用是（ ）
A. 规范生产、统一标准、规避质量缺陷 B. 增加生产流程复杂度 C. 降低生产效率 D. 限制操作灵活性
参考答案：A
160. 包装关键工序参数管控的核心是（ ）
A. 温度、压力、速度、时间等参数精准可控 B. 参数随意调整 C. 无需管控参数 D. 只管控单一参数
参考答案：A
161. 包装工艺质量缺陷不包括（ ）
A. 套印精准、成型规整 B. 套印不准、漏印脏点 C. 开胶开裂、密封不严 D. 尺寸偏差、变形破损
参考答案：A
162. 印刷套印不准的主要成因是（ ）
A. 设备精度不足、工序对位偏差、稿件规范问题 B. 油墨颜色优质 C. 纸张平整 D. 设备调试精准
参考答案：A
163. 包装渗漏缺陷的核心成因是（ ）
A. 热封不良、密封工艺不达标、容器破损 B. 包装材质过厚 C. 灌装量过少 D. 包装尺寸精准
参考答案：A
164. 包装工艺优化的核心切入点是（ ）
A. 缺陷溯源、参数微调、工序精简、提质降本 B. 增加多余工序 C. 提高耗材用量 D. 降低工艺标准
参考答案：A
165. 绿色包装工艺的核心要求是（ ）
A. 低能耗、低污染、少废料、可回收 B. 高能耗、高排放 C. 多废料、难降解 D. 污染环境无管控
参考答案：A
166. 食品药品包装工艺严禁出现的问题是（ ）
A. 工艺残留污染产品 B. 成型规整 C. 印刷清晰 D. 密封严密
参考答案：A
167. 包装制版工艺的核心要求是（ ）
A. 稿件精准、制版清晰、无瑕疵、适配印刷设备 B. 制版速度快即可 C. 随意制版无需校对 D. 简化制版细节
参考答案：A
168. 包装样品制作的核心目的是（ ）
A. 验证工艺可行性、设计落地性、质量合规性 B. 单纯展示样品美观度 C. 增加设计工作量 D. 拖延生产周期
参考答案：A
169. 批量生产前包装工艺试产的核心作用是（ ）
A. 排查工艺隐患、优化参数、保障量产质量稳定 B. 浪费生产物料 C. 延长生产周期 D. 测试设备极限
参考答案：A
170. 包装工艺成本管控的核心是（ ）
A. 合规前提下精简工艺、优化耗材、提升效率 B. 牺牲质量降成本 C. 堆砌工艺提档次 D. 无视成本随意生产
参考答案：A
171. 低温包装工艺的参数管控重点是（ ）
A. 加工温度、成型速度、材质适配性 B. 高温参数管控 C. 无需温度管控 D. 速度最大化
参考答案：A
172. 高温灭菌包装工艺的核心管控是（ ）
A. 灭菌温度、时长、压力、材质耐受性 B. 快速灭菌不控参数 C. 低温灭菌替代 D. 简化灭菌工序
参考答案：A
173. 软包装复合工艺的关键质量点是（ ）
A. 复合均匀、无气泡、粘合牢固、无分层 B. 复合速度快 C. 胶水用量多 D. 多层随意复合
参考答案：A
174. 包装表面处理工艺的核心目的是（ ）
A. 提升耐磨、防潮、抗污性能，优化视觉效果 B. 单纯增加工艺复杂度 C. 改变包装材质属性 D. 提升印刷难度
参考答案：A
175. 防伪包装工艺在药品包装中的核心作用是（ ）
A. 防范假冒伪劣、保障药品正品溯源 B. 提升包装颜值 C. 增加工艺成本 D. 简化包装结构
参考答案：A
176. 包装工艺文件编制的核心要求是（ ）
A. 规范清晰、参数精准、工序明确、可落地执行 B. 内容简略模糊 C. 随意编写无标准 D. 只记录简单工序
参考答案：A
177. 包装工艺质量检验的频次要求是（ ）
A. 首件必检、过程抽检、成品全检关键项 B. 仅成品抽检 C. 无需过程检验 D. 随机检验无规律
参考答案：A
178. 包装工艺异常处理的核心原则是（ ）
A. 立即停机排查、溯源整改、验证合格再生产 B. 带问题继续生产 C. 忽视轻微异常 D. 延后处理问题
参考答案：A
179. 智能包装工艺的发展核心是（ ）
A. 自动化、精准化、溯源化、智能化管控 B. 人工化、粗放化 C. 复杂化、低效化 D. 高污染、高能耗
参考答案：A
180. 食品药品包装工艺的终极底线是（ ）
A. 安全合规、无残留、无污染、保障产品质量 B. 工艺新颖独特 C. 生产速度最快 D. 成本最低
参考答案：A
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五、法律法规与行业标准（181-230题）
181. 食品包装设计与生产首要遵循的国家法律是（ ）
A. 《中华人民共和国食品安全法》 B. 《环境保护法》 C. 《商标法》 D. 《广告法》
参考答案：A
182. 药品包装合规管理的核心依据是（ ）
A. 《药品管理法》及药品包装相关国标 B. 《产品质量法》通用条款 C. 《环保法》 D. 《知识产权法》
参考答案：A
183. 《产品质量法》规定，包装产品必须符合（ ）要求
A. 保障人身、财产安全，符合国标行业标 B. 外观美观优先 C. 价格低廉优先 D. 工艺简单优先
参考答案：A
184. 食品药品包装不得标注的内容是（ ）
A. 真实生产信息 B. 虚假功效、夸大宣传、绝对化用语 C. 合规执行标准 D. 生产日期保质期
参考答案：B
185. 我国食品包装材料通用安全国标是（ ）
A. GB 4800系列 B. GB 7718系列 C. GB 2760系列 D. GB 14884系列
参考答案：A
186. 食品标签通用标准GB 7718主要规范的是（ ）
A. 包装材质安全 B. 食品包装标识标注内容与格式 C. 印刷工艺标准 D. 包装结构尺寸
参考答案：B
187. 药品包装标签和说明书管理的核心法规是（ ）
A. 《药品包装、标签和说明书管理规定》 B. 《食品安全法》 C. 《环境保护法》 D. 《商标法》
参考答案：A
188. 食品包装禁止标注的绝对化用语不包括（ ）
A. 最佳、顶级 B. 纯天然、零添加（无依据） C. 符合国标 D. 第一、极致
参考答案：C
189. 可直接接触食品的包装材料，必须经过（ ）方可上市使用
A. 安全合规检测、符合国标要求 B. 外观检测合格即可 C. 厂家自检无需国标核验 D. 随意投产使用
参考答案：A
190. 药品最小销售包装必须标注的核心信息是（ ）
A. 药品名称、规格、生产批号、有效期、生产企业 B. 艺术宣传文案 C. 品牌广告语 D. 设计创意说明
参考答案：A
191. 绿色包装合规需遵循的环保法规核心是（ ）
A. 固废污染防治、可回收降解、减量减排 B. 无环保要求 C. 随意丢弃包装废料 D. 高耗材生产
参考答案：A
192. 出口食品包装必须符合（ ）双重标准
A. 国内国标+进口国准入标准 B. 仅国内标准 C. 仅行业自律标准 D. 无标准限制
参考答案：A
193. 包装知识产权合规不包括（ ）
A. 商标合规使用 B. 抄袭盗用他人包装设计 C. 图案版权合规 D. 字体授权合规
参考答案：B
194. 食品包装添加剂使用必须符合（ ）标准
A. GB 2760 食品添加剂使用标准 B. 企业自定义标准 C. 行业通用惯例 D. 无使用限制
参考答案：A
195. 无菌药品包装的合规核心是（ ）
A. 无菌无毒、无热源、符合药用包装标准 B. 外观美观即可 C. 材质轻薄优先 D. 价格低廉优先
参考答案：A
196. 包装印刷油墨合规要求为（ ）
A. 食品药品级无毒、无迁移、低挥发 B. 工业通用有毒油墨 C. 重金属超标油墨 D. 高挥发性油墨
参考答案：A
197. 预包装食品包装必须强制标示的内容不包括（ ）
A. 配料表、净含量 B. 虚假养生功效 C. 生产日期、保质期 D. 生产许可证号
参考答案：B
198. 药品包装不得随意更改的核心内容是（ ）
A. 合规标注信息、规格、批号、有效期 B. 包装色彩搭配 C. 装饰图案样式 D. 外包装造型
参考答案：A
199. 包装废弃物处理的合规原则是（ ）
A. 分类回收、无害化处理、减量利用 B. 随意丢弃填埋 C. 直接焚烧无管控 D. 堆积闲置污染环境
参考答案：A
200. 三级包装设计师在合规设计中的核心职责是（ ）
A. 严格对标国标行标，杜绝违规设计 B. 优先追求创意无视合规 C. 简化合规审核流程 D. 照搬违规设计模板
参考答案：A
201. 食品储运包装标识必须标注的是（ ）
A. 储运警示标识、堆码极限、防潮防晒标识 B. 创意宣传图案 C. 品牌口号 D. 设计参数
参考答案：A
202. 危险品类食品药品辅料包装需遵循（ ）
A. 危险品包装专项国标 B. 普通食品包装标准 C. 无特殊标准 D. 简易包装标准
参考答案：A
203. 包装尺寸标准化的核心国标目的是（ ）
A. 统一流通规格、提升物流适配性 B. 限制设计创意 C. 统一包装外观 D. 增加生产难度
参考答案：A
204. 可降解包装产品需符合的专项标准是（ ）
A. 生物降解材料国标、降解率达标 B. 普通塑料标准 C. 纸质包装标准 D. 无专项标准
参考答案：A
205. 食品包装迁移物限量标准的核心是（ ）
A. 限制有害物质析出、保障食品安全 B. 限制包装重量 C. 限制包装色彩 D. 限制印刷层数
参考答案：A
206. 药品包装用铝箔必须符合（ ）专项标准
A. 药用铝箔国标 B. 普通装饰铝箔标准 C. 工业铝箔标准 D. 食品铝箔通用标准
参考答案：A
207. 包装设计稿件合规审核的首要环节是（ ）
A. 文字标识、宣传用语合规核查 B. 视觉美观度核查 C. 创意新颖度核查 D. 版式复杂度核查
参考答案：A
208. 电商销售预包装食品，包装标识需满足（ ）要求
A. 线下实体包装同等合规标准 B. 可简化标注 C. 可省略关键信息 D. 仅需标注品牌
参考答案：A
209. 重复使用包装容器必须符合（ ）规定
A. 可清洗消毒、无残留、重复使用安全达标 B. 可反复使用无需检测 C. 破损后继续使用 D. 材质老化仍复用
参考答案：A
210. 包装行业质量追溯体系的核心作用是（ ）
A. 溯源质量问题、保障产品全程可查 B. 增加工作流程 C. 简化监管环节 D. 无实际作用
参考答案：A
211. 食品药品包装不得使用的回收材料是（ ）
A. 未经过安全检测的废旧回收材料 B. 合规再生食品级材料 C. 可降解回收材料 D. 纸质回收达标材料
参考答案：A
212. 包装警示语标注的核心要求是（ ）
A. 清晰醒目、位置规范、内容准确 B. 字体花哨隐蔽 C. 随意删减内容 D. 缩小字号隐藏标注
参考答案：A
213. 婴幼儿食品包装的合规特殊要求是（ ）
A. 材质更安全、无添加剂、标识更严谨 B. 可简化检测标准 C. 可使用普通工业材质 D. 标识可适当省略
参考答案：A
214. 保健食品包装严禁标注的内容是（ ）
A. 疾病治疗功效、医疗作用 B. 适宜人群 C. 食用量 D. 储存条件
参考答案：A
215. 包装生产企业资质合规要求不包括（ ）
A. 食品药品包装生产许可 B. 安全生产资质 C. 无资质私自生产 D. 质量体系认证
参考答案：C
216. 包装标准化作业文件的核心价值是（ ）
A. 统一合规标准、规避违规风险 B. 限制设计创新 C. 增加文档工作量 D. 固化落后工艺
参考答案：A
217. 进口食品中文标签的合规要求是（ ）
A. 必须规范标注、信息完整清晰 B. 可仅用外文标注 C. 可简化关键信息 D. 可粘贴临时标签遮挡信息
参考答案：A
218. 药品外包装储运标识不包括（ ）
A. 防潮、防震、避光标识 B. 严禁倒置标识 C. 虚假宣传标识 D. 堆码极限标识
参考答案：C
219. 绿色包装认证的核心合规指标是（ ）
A. 环保、减量、可循环、低污染 B. 外观绿色配色 C. 材质轻薄 D. 成本低廉
参考答案：A
220. 包装设计变更后的核心合规动作是（ ）
A. 重新合规审核、备案确认 B. 直接投产无需审核 C. 仅修改外观不核合规 D. 简化审核流程
参考答案：A
221. 食品包装接触表面严禁存在的问题是（ ）
A. 油墨残留、涂层脱落、有害物质析出 B. 平整光洁 C. 无异味杂质 D. 尺寸规整
参考答案：A
222. 药用包装材料注册管理的核心目的是（ ）
A. 严控材质安全、保障药品质量稳定 B. 增加审批流程 C. 限制包装生产 D. 统一包装样式
参考答案：A
223. 包装广告宣传合规禁止的行为是（ ）
A. 虚假宣传、夸大功效、误导消费 B. 真实客观介绍产品 C. 合规标注产品特性 D. 规范使用品牌信息
参考答案：A
224. 批量包装上市前必须完成的合规流程是（ ）
A. 型式检验、合规抽检、资料备案 B. 直接上市销售 C. 仅厂家自检 D. 无需检测备案
参考答案：A
225. 低温储存食品包装需符合的专项合规是（ ）
A. 耐低温材质稳定、无析出、密封达标 B. 常温包装通用标准 C. 高温包装标准 D. 无专项要求
参考答案：A
226. 包装条码标识的合规标准是（ ）
A. 国标条码规范、清晰可识读、信息对应 B. 随意印制图案 C. 模糊遮挡条码 D. 自定义虚假条码
参考答案：A
227. 废弃食品药品包装处理的合规禁忌是（ ）
A. 随意回收翻新复用为食品包装 B. 分类无害化处理 C. 工业再生利用（非食品接触） D. 集中销毁处理
参考答案：A
228. 包装设计合规自查的核心重点不包括（ ）
A. 标识合规、材质合规、工艺合规 B. 宣传用语合规 C. 个人审美偏好合规 D. 流通标识合规
参考答案：C
229. 国家限制过度包装的核心法规依据是（ ）
A. 限制商品过度包装强制性国标 B. 产品质量通用法 C. 广告管理条例 D. 知识产权法
参考答案：A
230. 三级包装设计师合规从业的核心底线是（ ）
A. 不设计、不生产、不推广违规包装产品 B. 优先创意无视合规 C. 简化合规流程 D. 默许轻微违规设计
参考答案：A
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六、销售包装设计实操（231-280题）
231. 销售包装设计的核心定位是（ ）
A. 适配终端陈列、促进销售、传递品牌与产品信息 B. 仅满足运输防护 C. 优先降低生产成本 D. 简化包装结构
参考答案：A
232. 食品销售包装造型设计的首要原则是（ ）
A. 安全合规、握持舒适、陈列美观 B. 造型怪异优先 C. 结构复杂优先 D. 尺寸超大优先
参考答案：A
233. 药品销售包装版式设计核心要求是（ ）
A. 信息层级清晰、重点突出、合规易读 B. 元素堆砌饱满 C. 色彩艳丽花哨 D. 版式无序个性
参考答案：A
234. 销售包装色彩搭配需适配（ ）核心要素
A. 产品属性、行业规范、受众审美、品牌调性 B. 个人喜好、流行趋势无边界 C. 色彩越多越好 D. 高对比度刺眼效果
参考答案：A
235. 婴幼儿食品销售包装色彩宜选用（ ）
A. 柔和淡雅、低饱和度安全色系 B. 高饱和刺眼色彩 C. 深色暗沉色系 D. 重金属质感色系
参考答案：A
236. 保健品销售包装文案设计需规避（ ）
A. 医疗功效宣传、夸大保健作用 B. 真实成分说明 C. 规范食用方法 D. 清晰适宜人群
参考答案：A
237. 销售包装品牌视觉设计的核心是（ ）
A. 统一VI视觉、强化品牌识别度 B. 每次设计更换样式 C. 弱化品牌突出创意 D. 随意调整品牌元素
参考答案：A
238. 终端货架陈列适配型包装设计重点是（ ）
A. 正面视觉饱满、信息醒目、适配层架摆放 B. 侧面图案复杂 C. 顶部装饰丰富 D. 底部纹理花哨
参考答案：A
239. 小规格单品销售包装的设计优势是（ ）
A. 便携易用、按需取用、适配小额消费 B. 防护性能更强 C. 生产成本更低 D. 仓储容量更大
参考答案：A
240. 礼盒类销售包装设计需平衡的核心是（ ）
A. 颜值质感、合规实用、杜绝过度包装 B. 极致奢华不计成本 C. 复杂造型无视落地 D. 堆砌材质提升档次
参考答案：A
241. 销售包装字体设计的合规底线是（ ）
A. 字体清晰、无歧义、信息准确、授权合规 B. 小众花哨难识别字体 C. 随意变形关键文字 D. 缩小合规信息字体
参考答案：A
242. 食品销售包装图形设计优先选用（ ）
A. 真实产品图、简约合规插画、品牌图形 B. 虚假特效图、误导性图案 C. 无关联装饰图形 D. 低俗创意图形
参考答案：A
243. 药品销售包装图形设计严禁出现（ ）
A. 暗示治疗功效、虚假疗效图形 B. 品牌标识图形 C. 合规警示图形 D. 简约装饰图形
参考答案：A
244. 销售包装开窗设计的核心目的是（ ）
A. 直观展示产品、提升可信度、优化视觉 B. 简化包装结构 C. 降低防护性能 D. 减少印刷面积
参考答案：A
245. 开窗包装设计必须保障的性能是（ ）
A. 密封性、防潮性、安全性不降低 B. 完全通透无遮挡 C. 随意开孔不考量防护 D. 弱化阻隔性能
参考答案：A
246. 销售包装异形结构设计的前提是（ ）
A. 工艺可落地、防护达标、合规合规 B. 造型独特无视生产 C. 创意优先牺牲实用 D. 外观新颖忽略安全
参考答案：A
247. 便携开启式销售包装设计的核心是（ ）
A. 开启便捷、防误开、密封可复原 B. 开启繁琐提升质感 C. 一次性开启无法复原 D. 结构复杂增加操作难度
参考答案：A
248. 重复使用型销售包装的设计重点是（ ）
A. 结构耐用、易清洁、可反复开合 B. 一次性轻薄结构 C. 材质脆弱易损坏 D. 开合结构简易无防护
参考答案：A
249. 网红爆款销售包装设计的核心误区是（ ）
A. 重创意轻合规、重颜值轻安全 B. 兼顾创意与落地 C. 平衡美观与实用 D. 贴合市场与合规
参考答案：A
250. 区域特色产品销售包装设计需突出（ ）
A. 地域文化、产品特色、品牌辨识度 B. 通用网红风格 C. 同质化设计模板 D. 简约无特色风格
参考答案：A
251. 高端食品销售包装材质搭配原则是（ ）
A. 质感适配、安全合规、简约高级、无过度包装 B. 多层堆砌材质 C. 奢华耗材不计成本 D. 复杂复合材质叠加
参考答案：A
252. 平价快消食品销售包装设计侧重（ ）
A. 简洁醒目、性价比高、适配量产 B. 复杂工艺高端质感 C. 小众创意个性化 D. 限量定制化设计
参考答案：A
253. 药品销售包装色彩禁忌是（ ）
A. 艳丽浮夸、误导药品功效的配色 B. 素雅规范配色 C. 品类区分配色 D. 低饱和安全配色
参考答案：A
254. 销售包装信息层级设计的正确顺序是（ ）
A. 产品名称→核心卖点→合规信息→辅助信息 B. 辅助信息优先→产品名称后置 C. 合规信息隐藏弱化 D. 卖点堆砌无层级
参考答案：A
255. 电商专属销售包装设计的核心适配点是（ ）
A. 适配快递运输、防磕碰、兼顾展示颜值 B. 仅适配线下陈列 C. 弱化防护追求轻薄 D. 简化所有视觉设计
参考答案：A
256. 礼盒内衬设计的核心作用是（ ）
A. 固定产品、缓冲防护、提升整体质感 B. 单纯填充空白空间 C. 增加包装重量 D. 提升生产成本
参考答案：A
257. 销售包装防伪设计的常用手法不包括（ ）
A. 专属纹理、防伪码、烫印防伪 B. 通用无辨识度图案 C. 隐形防伪工艺 D. 可变数码防伪
参考答案：B
258. 季节性产品销售包装设计需适配（ ）
A. 季节主题、消费场景、节日氛围 B. 固定通用样式 C. 常年不变版式 D. 单一色彩体系
参考答案：A
259. 儿童食品销售包装设计必须规避的风险是（ ）
A. 易误食、易误开、尖锐边角、有毒装饰 B. 色彩鲜艳童趣设计 C. 卡通合规图案 D. 圆润安全结构
参考答案：A
260. 中老年保健品销售包装设计侧重（ ）
A. 沉稳大气、信息清晰、合规严谨 B. 花哨潮流、年轻化夸张设计 C. 字体细小信息密集 D. 色彩艳丽刺眼
参考答案：A
261. 销售包装打样确认的核心核查项是（ ）
A. 色彩还原、文字精准、结构规整、合规无误 B. 仅查看外观美观度 C. 忽略细节瑕疵 D. 默认样品合格
参考答案：A
262. 销售包装色彩偏差的主要原因是（ ）
A. 屏幕色差、油墨配比、印刷工艺偏差 B. 设计原图色彩错误 C. 人为审美差异 D. 无客观偏差原因
参考答案：A
263. 销售包装版式留白设计的核心意义是（ ）
A. 视觉舒适、突出重点、提升高级感 B. 节省设计内容 C. 简化排版工作 D. 减少印刷面积
参考答案：A
264. 食品销售包装净含量标注的合规要求是（ ）
A. 位置醒目、字体规范、数值准确 B. 隐藏在角落不显眼位置 C. 随意标注近似数值 D. 省略小数模糊标注
参考答案：A
265. 销售包装系列化设计的核心优势是（ ）
A. 品牌统一、识别度高、降低设计与生产成本 B. 样式杂乱个性化 C. 每次设计全新风格 D. 增加品牌认知难度
参考答案：A
266. 系列包装设计的统一要素不包括（ ）
A. 品牌LOGO、版式框架、主色调 B. 完全一致的产品图案 C. 视觉规范体系 D. 字体层级规范
参考答案：B
267. 销售包装局部特殊工艺设计的目的是（ ）
A. 突出重点信息、提升质感、强化层次 B. 堆砌工艺增加成本 C. 复杂化包装效果 D. 提升印刷难度
参考答案：A
268. 局部UV工艺在销售包装中的作用是（ ）
A. 提亮重点区域、耐磨防潮、强化视觉焦点 B. 整体改变包装色调 C. 增加包装厚度 D. 改变材质特性
参考答案：A
269. 销售包装烫金烫银工艺的适用场景是（ ）
A. 品牌标识、重点卖点、礼盒点缀 B. 大面积满版装饰 C. 低端快消包装全覆盖 D. 随意无差别使用
参考答案：A
270. 销售包装设计成本控制的核心是（ ）
A. 合规美观前提下，精简工艺、优选材质 B. 牺牲质感降成本 C. 堆砌工艺提档次 D. 无视预算随意设计
参考答案：A
271. 轻量化销售包装设计的优势不包括（ ）
A. 降低物流成本、绿色环保 B. 减少资源消耗 C. 弱化防护性能 D. 提升便携性
参考答案：C
272. 可降解销售包装设计的推广价值是（ ）
A. 契合绿色消费、降低环保压力、符合政策导向 B. 提升设计难度 C. 增加生产成本 D. 弱化包装颜值
参考答案：A
273. 销售包装防开启设计主要适用于（ ）产品
A. 食品、药品、高价值消费品 B. 普通工业配件 C. 散装建材 D. 通用物料
参考答案：A
274. 一次性销售包装的设计重点是（ ）
A. 安全卫生、简洁实用、低成本合规 B. 复杂结构高端质感 C. 可长期重复使用 D. 多重工艺叠加
参考答案：A
275. 组合式销售包装设计的核心是（ ）
A. 品类搭配合理、结构适配、整体统一 B. 随意组合无逻辑 C. 单品独立无关联 D. 结构混乱不规整
参考答案：A
276. 销售包装设计定稿前的最终核查是（ ）
A. 合规核查、工艺核查、视觉核查、文字核查 B. 仅美观度核查 C. 仅创意度核查 D. 无需最终核查
参考答案：A
277. 销售包装适配不同销售渠道的设计调整重点是（ ）
A. 陈列方式、防护需求、展示场景 B. 完全更换设计风格 C. 更改品牌标识 D. 调整产品核心信息
参考答案：A
278. 极简风销售包装设计的核心是（ ）
A. 元素精简、信息精准、质感高级、合规完整 B. 缺失关键信息 C. 过度简化无识别度 D. 空白无设计内容
参考答案：A
279. 复古风销售包装设计需避免的问题是（ ）
A. 照搬老旧违规版式、缺失现代合规信息 B. 保留经典视觉元素 C. 融合现代合规标准 D. 兼顾复古调性与实用
参考答案：A
280. 三级包装设计师销售包装设计的核心能力是（ ）
A. 独立完成合规、美观、可落地的销售包装设计 B. 仅能完成创意草图无法落地 C. 只会套用模板无优化能力 D. 无视合规盲目创意
参考答案：A
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七、储运包装设计与防护技术（281-300题）
281. 储运包装的核心设计目标是（ ）
A. 保障产品仓储、运输、装卸全程安全无损 B. 提升终端销售颜值 C. 增加产品溢价 D. 丰富装饰效果
参考答案：A
282. 储运包装设计首要考量的因素是（ ）
A. 产品物理特性、流通环境风险 B. 视觉美观度 C. 创意新颖度 D. 印刷精美度
参考答案：A
283. 食品药品储运包装最核心的防护需求是（ ）
A. 防潮、防震、避光、防污染、防破损 B. 防褪色、防划痕 C. 提升包装质感 D. 方便展示陈列
参考答案：A
284. 仓储堆叠场景下，储运包装核心性能是（ ）
A. 抗压强度高、结构稳固、不易变形 B. 柔韧性强易折叠 C. 透光性好 D. 装饰性强
参考答案：A
285. 长途运输场景下，储运包装需重点抵御（ ）风险
A. 振动、冲击、颠簸、温湿度变化 B. 光照变色 C. 图案磨损 D. 外观老化
参考答案：A
286. 瓦楞储运纸箱选型的核心依据是（ ）
A. 产品重量、堆叠高度、运输距离、防护需求 B. 纸箱外观颜色 C. 印刷复杂度 D. 纸箱生产成本
参考答案：A
287. 重型货物储运包装优先选用的瓦楞类型是（ ）
A. A瓦楞、BC双瓦楞 B. E瓦楞、F瓦楞 C. 单B瓦楞 D. 无瓦楞纸板
参考答案：A
288. 精密药品储运包装必备的辅助防护是（ ）
A. 缓冲内衬、防潮包装、防震固定 B. 多层印刷装饰 C. 烫金工艺点缀 D. 开窗展示设计
参考答案：A
289. 储运包装防潮设计的核心材料是（ ）
A. 防潮膜、干燥剂、防潮纸板 B. 普通打印纸 C. 装饰彩纸 D. 工业废纸
参考答案：A
290. 避光储运包装主要针对（ ）食品药品
A. 光敏感易氧化变质 B. 耐光照稳定产品 C. 常温耐储产品 D. 一次性速食产品
参考答案：A
291. 储运包装尺寸设计需适配（ ）通用标准
A. 物流托盘、集装箱、运输车规格 B. 终端货架尺寸 C. 包装创意尺寸 D. 随意自定义尺寸
参考答案：A
292. 标准化储运包装的核心价值是（ ）
A. 提升物流装载率、降低运输成本、适配自动化设备 B. 统一外观样式 C. 限制设计创意 D. 增加生产工序
参考答案：A
293. 缓冲包装设计的核心原则是（ ）
A. 按需缓冲、精准防护、不过度包装 B. 全方位加厚缓冲不计成本 C. 无缓冲简化设计 D. 统一标准无差异化防护
参考答案：A
294. 零散小件食品药品储运包装的重点是（ ）
A. 集中规整、固定防散落、批量防护 B. 单独散装运输 C. 简化防护无内衬 D. 随意堆叠包装
参考答案：A
295. 低温冷链储运包装的核心要求是（ ）
A. 耐低温、保温隔热、材质稳定不脆裂 B. 耐高温蒸煮 C. 高透光性 D. 高柔韧性无要求
参考答案：A
296. 储运包装标识标注的核心内容不包括（ ）
A. 防潮、防震、堆码极限、重心标识 B. 虚假宣传标语 C. 品名、数量、重量 D. 收发信息
参考答案：B
297. 过度储运包装的核心弊端是（ ）
A. 浪费资源、增加物流成本、不符合环保标准 B. 防护性能过强 C. 包装质感过好 D. 运输安全性过高
参考答案：A
298. 储运包装质量验收的核心指标是（ ）
A. 结构牢固、防护达标、标识清晰、尺寸合规 B. 印刷精美、图案丰富 C. 色彩搭配美观 D. 工艺复杂多样
参考答案：A
299. 循环复用储运包装的设计重点是（ ）
A. 材质耐用、结构抗造、易清洁、可反复使用 B. 一次性轻薄结构 C. 材质脆弱易损耗 D. 结构复杂难复用
参考答案：A
300. 三级包装设计师储运包装设计的核心准则是（ ）
A. 安全防护、合规标准、经济高效、绿色减量 B. 颜值优先、创意至上 C. 工艺复杂、材质堆砌 D. 无视物流适配性
参考答案：A
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第二部分 判断题（共100题）
[bookmark: heading_9]一、职业基础与职业道德（1-20题）
1. 三级助理包装设计师的职业核心准则包含爱岗敬业、合规从业、创新协作。（ ）
参考答案：正确
2. 包装设计师可以为了追求设计效果，轻微修改食品药品合规标注信息。（ ）
参考答案：错误
3. 从事食品药品包装设计，必须严格遵守保密制度，保护客户涉密资料。（ ）
参考答案：正确
4. 三级包装设计师申报条件中，本专业大专学历从业2年可正常申报。（ ）
参考答案：正确
5. 包装设计师理论考试合格分数线为60分，未达标视为考核不合格。（ ）
参考答案：正确
6. 职业工作中，包装设计师可以抄袭网络小众设计作品用于商业项目。（ ）
参考答案：错误
7. 食品药品包装设计的首要职业底线是保障产品安全合规，而非设计美观。（ ）
参考答案：正确
8. 三级包装设计师具备独立统筹大型高端包装项目的职业能力。（ ）
参考答案：错误
9. 包装设计师职业等级从低到高依次为四级、三级、二级、一级。（ ）
参考答案：正确
10. 连续从事包装设计工作8年以上，可直接申报三级包装设计师。（ ）
参考答案：正确
11. 包装设计职业主要工作环境为室内常温办公及设计场地。（ ）
参考答案：正确
12. 团队协作中，设计师应坚持自我创意，拒绝沟通修改。（ ）
参考答案：错误
13. 药品包装设计严禁出现夸大疗效、误导消费者的设计内容。（ ）
参考答案：正确
14. 三级包装设计师培训教师需具备中级以上专业技术职务资质。（ ）
参考答案：正确
15. 包装设计师专业能力考核70分以上方可判定合格。（ ）
参考答案：错误
16. 创新求实的职业守则要求设计师结合实际需求创新，杜绝虚假创意。（ ）
参考答案：正确
17. 食品包装设计可以使用未经安全检测的回收废旧材质。（ ）
参考答案：错误
18. 包装考评综合评审委员人数不得少于5人。（ ）
参考答案：正确
19. 三级包装设计师无需掌握市场调研与设计资料整理基础能力。（ ）
参考答案：错误
20. 包装设计职业核心服务于商品生产与流通领域。（ ）
参考答案：正确
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二、包装基础理论（21-40题）
21. 包装的核心功能包含保护商品、方便流通、促进销售、信息传递。（ ）
参考答案：正确
22. 按功能划分，包装分为销售包装和储运包装两大类。（ ）
参考答案：正确
23. 储运包装侧重视觉美观，销售包装侧重运输防护。（ ）
参考答案：错误
24. 食品药品包装设计中，安全性与阻隔性是首要考量性能。（ ）
参考答案：正确
25. 包装流通环境中的振动、温湿度变化会直接影响产品储存质量。（ ）
参考答案：正确
26. 缓冲包装主要用于抵御流通中的冲击、振动造成的产品破损。（ ）
参考答案：正确
27. 包装标准化可以统一规格、提升流通效率、降低流通成本。（ ）
参考答案：正确
28. 人机工程学在包装设计中主要应用于提升包装美观度。（ ）
参考答案：错误
29. 药品包装色彩设计需素雅规范，避免花哨浮夸误导消费。（ ）
参考答案：正确
30. 包装文字设计的核心要求是花哨个性，无需优先考虑可读性。（ ）
参考答案：错误
31. 预包装食品必须清晰标注生产日期、保质期、配料表等核心信息。（ ）
参考答案：正确
32. 包装图形的核心作用是传递产品信息、强化品牌识别。（ ）
参考答案：正确
33. 包装版式设计元素越多、越密集，视觉效果越好。（ ）
参考答案：错误
34. 光敏感食品药品必须采用避光包装设计，防止氧化变质。（ ）
参考答案：正确
35. 绿色包装的核心内涵是减量化、可回收、可降解、低污染。（ ）
参考答案：正确
36. 轻量化包装会大幅降低包装防护性能，无实际应用价值。（ ）
参考答案：错误
37. 纸盒包装最基础的成型方式是折叠成型。（ ）
参考答案：正确
38. 包装尺寸设计只需参考个人审美，无需匹配产品尺寸。（ ）
参考答案：错误
39. 仓储堆叠场景对包装的核心要求是抗压性能达标。（ ）
参考答案：正确
40. 包装创意设计的前提是合规落地、贴合产品与市场需求。（ ）
参考答案：正确
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三、包装材料与容器（41-60题）
41. 食品药品包装用纸必须选用无荧光剂、食品级安全纸张。（ ）
参考答案：正确
42. 纸质包装的核心优势是环保可回收、成型便捷、成本适中。（ ）
参考答案：正确
43. A瓦楞缓冲性能优于E瓦楞，适合重型储运包装。（ ）
参考答案：正确
44. 所有塑料材质均可用于食品药品直接接触包装。（ ）
参考答案：错误
45. PP材质耐高温，可用于蒸煮类食品包装与灭菌药品包装。（ ）
参考答案：正确
46. 回收再生工业塑料可加工后用于食品药品包装。（ ）
参考答案：错误
47. 马口铁包装密封性强、避光防潮，适合长期储存食品药品。（ ）
参考答案：正确
48. 铝箔包装适配光敏感、需密封防潮的药品与保健品包装。（ ）
参考答案：正确
49. 复合包装材料可以融合多种材质优势，提升综合防护性能。（ ）
参考答案：正确
50. 食品药品包装可使用工业废棉作为缓冲辅助材料。（ ）
参考答案：错误
51. 包装干燥剂的核心作用是吸收水汽，防止产品受潮变质。（ ）
参考答案：正确
52. 无菌包装材料必须满足无菌无毒、适配灭菌工艺的要求。（ ）
参考答案：正确
53. 生物基降解材料是绿色包装的主流发展材质。（ ）
参考答案：正确
54. 塑料容器常用成型工艺为吹塑、注塑、吸塑成型。（ ）
参考答案：正确
55. 药品包装材料无需进行有害物质迁移测试。（ ）
参考答案：错误
56. 软包装薄膜的核心性能指标包含透气透湿率、热封强度。（ ）
参考答案：正确

57. 冷冻食品包装材料需具备耐低温、不脆裂的特性。（ ）
参考答案：正确

58. 包装材料选型的核心原则是适配产品特性、合规安全、匹配生产工艺。（ ）
参考答案：正确

59. 轻量化包装设计是单纯减少材料用量，无需保障原有防护性能。（ ）
参考答案：错误

[bookmark: _GoBack]60. 药品泡罩包装常用食品级PVC/PET搭配铝箔复合材质，密封性和防伪性较好。（ ）
参考答案：正确


